| Home
| Previous
| Next
| Up

PCICommandFlags

Declaration

typedef enum {
PCI_enableIOSpace = 0x0001,
PCI_enableMemorySpace = 0x0002,
PCI_enableBusMaster = 0x0004,
PCI_enableSpecialCycles = 0x0008,
PCI_enableWriteAndInvalidate = 0x0010,
PCI_enableVGACompatiblePalette = 0x0020,
PCI_enableParity = 0x0040,
PCI_enableWaitCycle = 0x0080,
PCI_enableSerr = 0x0100,
PCI_enableFastBackToBack = 0x0200
} PCICommandFlags

Prototype In

pcilib.h

Description

Defines for the PCIDeviceInfo.Command field, which control which features of the device are enabled or disabled. A 1 in the field means that the feature is enabled, 0 means it is disabled. The names of the flags are self explanatory.

Copyright © 2002 SciTech Software, Inc. Visit our web site at http://www.scitechsoft.com